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第一篇  询比采购邀请书

重庆市血液中心对“BMIS商用密码应用安全整改相关设备”进行询比采购，欢迎有资格的投标人参加竞标。

一、询比内容

	项目名称
	数量
	预算
	资金来源

	BMIS商用密码应用安全整改相关设备
	一批
	37万元
	财政资金


二、资金来源

财政资金，采购预算：37万元。

三、投标人资格条件

参与报价的投标人是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人，简称投标人。合格的投标人应符合下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）投标人只需以书面形式提供规定格式的《基本资格条件承诺函》（详见附件），即可替代以上材料。

（八）特定资格条件：特定资格条件：无。

四、有关说明

（一）凡有意参加询价项目的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市血液中心官网上下载查询本项目需求文件以及变更公告等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载查询与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。（https://www.ccbc.org.cn/index.html）

（二）无论询价结果如何，投标人参与本项目的所有费用均由自行承担。

（三）投标人如对询比通知书有疑问，必须以书面形式在报价截止时间一个工作日前向重庆市血液中心要求澄清，重庆市血液中心可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本通知书，即供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解询比通知书所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

五、其他有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的采购活动，否则均为无效报价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价。

六、联系方式

采购人：重庆市血液中心

联系人：夏老师
电话：  023-63532032

地址：重庆市九龙坡区华福大道北段21号

第二篇  询比项目技术（质量）需求
一、项目一览表

	项目名称
	数量
	预算

	BMIS商用密码应用安全整改相关设备
	1批
	37万元


二、项目参数 
	设备

名称
	参数
	数量
	商务需求

	安全

门禁

系统
	1.具备商用密码检测认证中心颁发的符合GM/T 0036《采用非接触卡的门禁系统密码应用技术指南》要求的商用密码产品认证证书；门禁管理系统，具有对门户出入控制、实时监控、保安防盗报警等多种功能。

2.支持门禁发卡管理；支持门禁权限管理；支持区域管理；支持时间管理；支持中央监控；支持记录查询；支持报警提示；支持设备联动和多种应用场景；

3.支持对读卡器和用户CPU卡用户信息绑定及密钥初始化；支持通过根密钥验证用户权限；支持密钥管理记录查询；支持多级密钥；支持密钥生成；支持密钥分发；支持密钥管理；支持密钥更新；门禁日志审计系统；产品性能参数：支持门禁进出记录数据完整性保护，支持PIN码和口令双重保护；支持日志采集；支持日志存储；支持日志检索；支持合规审计；支持实时监控；支持事件告警.门禁控制器(双门):具备商用密码检测认证中心颁发的符合GM/T 0028《密码模块安全技术要求》第二级要求的商用密码产品认证证书；

4.可控制门数量≥2门；可接入读卡器数量≥2个；开门延时：≤ 0.5s；记录存储最大数量：15万条；读卡器输入格式：RS 485/Wiegand 26/Wiegand 34；通信协议：TCP/IP；支持远程开门功能；支持定时常开门功能；

5.人脸识别读卡器：具备商用密码检测认证中心颁发的符合GM/T 0028《密码模块安全技术要求》第二级要求的商用密码产品认证证书；采用基于SM4的对称加解密技术实现门禁用户身份鉴别；

6.识别方式：人脸识别功能、刷卡功能、指纹功能 ；读写距离：≤50mm读卡时间：≤50ms；用户数≥500人；指纹容量≥500枚；面部容量≥500张；记录容量≥10万条；显示屏≥5寸彩屏；采用TCP/IP方式通讯；内置国密二级门禁专用 PSAM 卡；

7.提供门禁卡100张，制卡设备1套。
	1套
	1.项目实施期间，中标人须无条件配合采购人开展商密测评和整改工作。项目改造完成后由采购人组织验收，测评机构出具的本项目建设改造部分测评结论材料作为验收重要依据。

2.提供3年质保期。

	服务

器密

码机
	1.国产化硬件平台、国产化安全操作系统及功能软件，管理口≥1个，HA口≥1个，千兆电口≥4个，千兆光口≥4个，硬盘≥4TB企业级,冗余电源,扩展槽位≥2个,SM2算法密钥最大生成速率≥7000对/秒，SM2算法最大签名速率≥10000次/秒，SM2算法最大验签速率≥5000次/秒，SM3算法最大校验吞吐率≥5G，SM4算法最大加解密吞吐率≥10G，支持多机集群/负载均衡；

2.具备4路WNG-8随机噪声源，采用由国家密码管理局批准使用的物理噪声源发生器芯片生成随机数；

3.符合GM/T 0018-2012《密码设备应用接口规范》标准，支持WINDOWS、LINUX系统平台，提供JAVA、C语言的接口；

4.支持国密算法SM2/SM3/SM4；支持算法模式：ECB、CBC、CFB、OFB；支持杂凑算法：MD4、MD5、SHA1、SHA2；支持SM2和RSA的数字信封转换；支持会话密钥生成、导入、导出、协商及销毁；支持基于兑成算法的MAC消息鉴别码产生及验证；支持密钥的全生命周期管理：密钥的生成、存储、使用、备份、恢复、删除、销毁等功能；

5.可支持单机上扩展多块密码卡；

6.支持通过将外部接口设计多队列存储模式，可与多核CPU对接

7.支持API接口描述，包括接口类别、接口实例，根据所选择的具体接口，显示该接口函数的名称、参数、以及示例demo；

8.具备系统密码服务的自监控能力，服务器密码机系统运行过程中进行自检测，系统运行异常将停止服务，并且上报服务状态，用户可以实时查看密码服务状态；

9.设备使用的加密卡需与"安全认证网关"为同一厂商自研生产。

10.支持密钥的全生命周期管理：密钥的生成、存储、使用、备份、恢复、删除、销毁等功能。

11.所提供产品具备商用密码产品认证证书（提供证明文件并加盖制造商公章）

12.为保障项目建设质量、制造商交付能力，产品制造商需符合信息安全服务资质评估准则三级充分定义级要求的认证及以上(提供证明材料并加盖制造商公章)
	1台
	1.项目实施期间，中标人须无条件配合采购人开展商密测评和整改工作。项目改造完成后由采购人组织验收，测评机构出具的本项目建设改造部分测评结论材料作为验收重要依据。

2.提供3年质保期。

	安全

认证

网关
	1.国产化硬件平台、国产化安全操作系统及功能软件，标准机架式设备，千兆电口≥4个，千兆光口≥4个，硬盘≥4TB企业级，冗余电源,国密SSL最大加解密吞吐率≥5G，国密SSL最大并发连接数≥50000，国密SSL最大并发用户数≥50000，国密SSL最大新建连接数≥10000cps

2.支持国家密码管理局规定的SM2、SM3、SM4商用密码算法，遵循国家密码管理局发布的GM/T 0026-2023 《安全认证网关产品规范》，并且具备相关国密局颁发的密码产品资质；（提供证明文件并加盖制造商公章）

3.支持导入多个第三方CA根证书和CRL列表，可以对不同的CA用户证书进行身份认证；

4.支持商密SSL双证书协议、支持SSL反向代理、支持国密SSL卸载功能；

5.支持HTML、JSP、ASP、JAVA APPLET、ACTIVE、Cookies等各种Web应用；

6.支持轮询、加权轮询、源地址哈希、URL哈希、最小连接数等方式应用层代理；

7.支持DER/PEM/PKCS12等多种证书编码；

8.支持短信、邮件、声音、SNMP、控制台等报警方式；

9.支持日志详细记录用户行为，包括但不限于登陆IP、登陆时间、登陆成功失败情况等；

10.为保障本单位商用密码改造顺利进行，投标方所提供安全认证网关需与服务器密码机为同一制造商；

11.为保障项目建设质量、制造商交付能力，产品制造商需符合信息安全服务资质评估准则三级充分定义级要求的认证及以上(提供证明材料并加盖制造商公章)
	1台
	1.项目实施期间，中标人须无条件配合采购人开展商密测评和整改工作。项目改造完成后由采购人组织验收，测评机构出具的本项目建设改造部分测评结论材料作为验收重要依据。

2.提供3年质保期。

	边界防火墙
	1.CPU、操作系统通过中国信息安全测评中心或国家保密局安全可靠测评，在测评中心官网发布安全可靠测评结果公告中可查（提供佐证材料）；

2.标准机架式设备，配置独立系统盘，固态硬盘≥512G，千兆电口≥10个，千兆光口≥6个，万兆光口≥2个,冗余电源,扩展槽位≥1个,防火墙吞吐≥8G，并发连接≥500万，每秒新建连接≥10万，应用层吞吐量≥10G，全威胁吞吐量≥5G，支持SSL解密，配置3年IPS入侵防御、AV防病毒规则库升级许可；

3.支持RIP、OSPF、BGP4、QinQ（VLAN VPN）、PIM-SM、PIM-DM；支持黑洞路由；

4.支持一体化安全策略配置，支持通过一条策略实现五元组、源MAC、源地区、目的地区、域名、应用、服务、时间、长连接、并发会话、WEB认证、IPS、AV、URL过滤、高级威胁防护、WAF、邮件安全、数据过滤、文件过滤、僵木蠕防御、审计、防代理、威胁情报等功能配置，简化用户管理；

5.支持通过学习资产的内对外访问、外对内访问、横向主动访问、横向被动访问数据，生成资产行为基线，支持对异于基线的异常行为与异常资产进行详细展示与统计，支持查看行为分析情况（提供具备CNAS标识的关于“资产行为基线”的产品功能检测报告关键页并加盖制造商公章）；

6.访问控制策略执行动作支持放行、阻断、认证、收集，对需要认证的流量进行Web认证，策略中可设置用户 Web 认证的门户地址或收集策略流量访问记录，生成更细粒的策略；

7.支持NTP DDOS防护，采用阀值检查、源/目的限流、源认证等方式综合进行NTP QUERY FLOOD、NTP REPLY FLOOD攻击防护；

8.DNS安全模块支持自动生成动态非法地址表和动态非法域名表。支持手动、批量添加静态可信地址表（提供具备CNAS标识的关于“DNS安全”的产品功能检测报告关键页并加盖制造商公章）；

9.支持HTTP DDOS防护，采用阀值检查、源/目的限流、源认证、会话限制等方式综合进行HTTP FLOOD、HTTP URI CC攻击、HTTP连接耗尽等攻击防护；

10.具备商用密码产品认证证书（提供证明材料并加盖制造商公章）

11.为保障项目建设质量、制造商交付能力，产品制造商需符合信息安全服务资质评估准则三级充分定义级要求的认证及以上(提供证明材料并加盖制造商公章)
	1台
	1.项目实施期间，中标人须无条件配合采购人开展商密测评和整改工作。项目改造完成后由采购人组织验收，测评机构出具的本项目建设改造部分测评结论材料作为验收重要依据。

2.提供3年质保期。

	网页应用防火墙
	1.标准机架式设备，国产化CPU，国产操作系统，≥6个千兆电口(至少支持2组bypass)、千兆光口≥4个、万兆光口≥2个，冗余电源，扩展槽位≥2个，硬盘≥4T，mSATA≥16G，应用层吞吐≥5G，新建连接≥5万/秒，并发连接≥300万，含3年WAF特征库升级；

2.国产化硬件架构、安全操作系统，产品必须为专业性 WEB 应用防火墙硬件设备，而非下一代防火墙\UTM 类设备集成的 WEB 防护功能。

3.支持虚拟线接入，无论任何网络环境可强制数据从一个接口转发到另一个接口。

4.支持SSL算法探测功能，通过IP地址和端口号进行探测，并可显示探测结果。

5.支持识别和阻断SQL注入攻击,Cookie 注入攻击，命令注入攻击，扫描防护，跨站脚本(XSS)攻击，跨站请求伪造(CSRF)攻击等常见web共计类型；

6.具备WebShell攻击，文件包含漏洞利用、目录遍历等攻击的防护功能；

7.支持多种爬虫攻击防护：包括但不限于内置爬虫对象库，自定义爬虫对象，导入或者下载后端服务器robots.txt 等方式提供爬虫攻击防护；

8.支持多重编码检查功能，可对多重的编码均进行安全防御检查，防止WAF绕过；(提供证明文件并加盖制造商公章)

9.支持基线学习，可以自动学习用户http正常流量阈值模型，并给出推荐阈值配置项；

10.支持免插件安装对网站文件内容进行篡改防护，检测到篡改后可以实时恢复篡改内容；

11.支持对防护的WEB服务器进行健康检查，支持 ICMP、TCP、HTTP、HTTPS 类型的健康检查；

12.支持硬件bypass和软件bypass功能，当业务流量过载，设备进入紧急模式，保障业务稳定性和连续性；

13.支持多种爬虫攻击防护：包括但不限于内置爬虫对象库，自定义爬虫对象，导入或者下载后端服务器robots.txt 等方式提供爬虫攻击防护；(提供证明文件并加盖制造商公章)

14.支持与本次采购的边界防火墙联动防护；

15.为保障项目建设质量、制造商交付能力，产品制造商需符合信息安全服务资质评估准则三级充分定义级要求的认证及以上(提供证明材料并加盖制造商公章)
	1台
	1.项目实施期间，中标人须无条件配合采购人开展商密测评和整改工作。项目改造完成后由采购人组织验收，测评机构出具的本项目建设改造部分测评结论材料作为验收重要依据。

2.提供3年质保期。

	智能密码钥匙
	支持PC端应用介质：32位CPU，≥72K字节证书(密钥存储)，支持SM2和RSA证书；
	50个
	1.项目实施期间，中标人须无条件配合采购人开展商密测评和整改工作。项目改造完成后由采购人组织验收，测评机构出具的本项目建设改造部分测评结论材料作为验收重要依据。

2.提供3年质保期。

	应用数字证书
	OV SM2 SSL证书，含SM2/RSA双证书，提供的证书须与采购人现有CA服务器（北京数字认证股份有限公司的电子签名接入网关系统 coss9300）兼容互认（提供承诺函）。
	1份
	项目实施期间，中标人须无条件配合采购人开展商密测评和整改工作。项目改造完成后由采购人组织验收，测评机构出具的本项目建设改造部分测评结论材料作为验收重要依据。

	商密安全浏览器
	1.双核自动切换:根据业务系统情况匹配不同的浏览器内核；

2.统一入口:提供统一入口页面，将用户的多个应用聚合到统一入口页面；

3.业务助手:系统环境检查、修复，消息接收、显示，客户端安装、升级；

4.策略下发:服务端统一下发策略至客户端，包括双核配置、页面操作管控等；

5.消息管理:消息的统一发布和管理；

6.用户行为管理:用户行为的搜集和统一管理；

7.安全防护:国密 SSL、缓存保护、证书管控、插件管控、网页内容安全、水印溯源。
	150点位
	项目实施期间，中标人须无条件配合采购人开展商密测评和整改工作。项目改造完成后由采购人组织验收，测评机构出具的本项目建设改造部分测评结论材料作为验收重要依据。


   三、售后服务
1、现场响应：服务期内，投标人应提供网络安全应急响应服务，到达现场的时间为3小时，协助我单位进行事件排查，安全分析等工作。并提供有效的解决方案。

2、电话咨询：投标人应当为用户提供7x24小时技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。
响应以上售后服务要求，提供售后服务承诺函

四、其他

1、投标人必须对以上条款和服务一一对应承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

2、其他未尽事宜由双方在采购合同中详细约定。

3、投标人须保证本项目中所使用的软件或其向采购人提供的所有材料权利不会侵犯任何第三人的版权、专利权或商标权等知识产权或其他权利，不违反任何第三方的信息专有权，若因投标人原因导致的知识产权纠纷，由投标人承担全部责任。

第三篇  询比项目服务需求

一、交货时间、地点

（一）交货时间：采购合同签订之日起1月内。
二、支付方式

（一）中标人按采购合同的约定交货并安装完成，经采购人验收合格后，出具验收报告；

（二）中标人向采购人开具全额发票，采购人以转账方式向中标人支付合同全部货款。

三、知识产权

本项目知识产权归采购人所有。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
四、本项目费用报价要求

（一）本项目采用总价包干的承包方式，中标人的投标报价金额包括：本项目所有货物的供货、运输、安装费、装卸费、税金、利润及风险等一切费用。采购单位不再为此向中标人支付其它任何费用，除非合同中另有规定的除外。

（二）中标人对本项目的投标报价，应根据市场价格以及企业自身的实力，自主报价。因投标报价估计不足或市场材料价格波动，一律由中标人自行负责，采购人不承担价差补偿。

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止

一、采购程序

（一）按询比通知书规定的时间和地点进行。

（二）由本项目评审小组对各投标人的资格条件、实质性响应等进行审查， 并按本项目评分标准进行评分。

1.资格性审查。依据法律法规和询比通知书的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 

2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	投标人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第六篇）

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	7.本项目的特定资格要求
	按“第一篇三、投标人资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。

	
	
	


注：

 eq \o\ac(○,1)根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.实质性响应审查。评审小组应当对响应文件进行评审，并根据询比通知书规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询比通知书要求的投标人进行评审。未实质性响应询比通知书的响应文件按无效处理，实质性响应审查内容如下：
	序号
	审查因素
	审查标准

	1
	响应文件签署或盖章
	按“第六篇响应文件格式要求”要求签署或盖章

	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询比通知书规定的格式，签署或盖章齐全。

	
	响应方案
	只能有一个响应方案。

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	响应文件份数
	响应文件正一份，符合询比通知书要求。

	3
	响应文件内容
	对询比通知书第二篇、第三篇规定的询比内容进行实质性响应。

	
	询比有效期
	响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。


评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，

可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

评审的依据为询比通知书和响应文件（含有效的补充文件）。评审小组判断响应文件对询比通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

评定成交的标准

评审小组从已通过资格性审查，并且响应文件中技术（质量）和服务均能满足本项目实质性要求的投标人中，满足3名以上成交候选人。其中，报价最低的1家投标人为中标人。

三、评选方法

评选方法：最低价中标。    
四、无效报价

投标人发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）投标人不符合规定的资格条件的；

（二）投标人未通过实质性响应审查的；

（三）投标人所提交的响应文件未按要求每页签字或盖章的；

（四）投标人的报价超过采购预算或最高限价的；

（五）投标人不接受询价小组修正后的价格的；

（六）投标人的响应文件有任一项应答低于询比采购通知书实质性要求的；

（七）投标人响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（八）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的采购活动，否则均为无效报价；

（九）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（十）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价；

（十一）法律、法规和询比通知书规定的其他无效情形。

（十二）本项目成交后采购人有权对投标人的相关资质进行核查，如投标人弄虚作假采购人有权取消其成交资格。
五、采购终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止询比采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询比采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合采购要求的投标人数量不足3家的。
第五篇  投标人须知

一、费用

参与报价的投标人应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、询比通知书


（一）询比通知书由询比采购邀请书、询比项目技术（质量）需求、询比项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止、投标人须知、响应文件格式要求六部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询比通知书不可分割的部分。

三、报价要求

（一）响应文件

投标人应当按照询比通知书的要求编制响应文件，并对询比通知书提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1、响应文件组成

响应文件由“第六篇响应文件格式要求”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照“第六篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由投标人自定格式。

2、报价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（二）修正错误

若投标人所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

评审小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，投标人同意并签署确认后，修正后的报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的价格，将视为无效报价。

（三）响应文件的递交
1、响应投标人必须在2026年8月31日（星期一）12:00前，将响应文件（或邮寄）至重庆市血液中心（邮寄地址：重庆市九龙坡区华福大道北段21号 重庆市血液中心 采购办鲁老师 18696668121），过期后不再收。

投标人制作的响应文件，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的视为无效投标处理。

四、中标人的变更

投标人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为投标人，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

五、成交通知

(一）评审结束后重庆市血液中心将在官网发出正式采购结果公告（https://www.ccbc.org.cn/index.html）。

(二）采购结果公告将作为签订合同的依据。

（三）签订合同时，根据需要采购人有权提出对技术条件发生变化的货物或服务作局部调整或变更数量，但需经双方书面确认。
六、签订合同

（一）采购人原则上应在结果公告发出之日起二十日内和中标人签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询比通知书和投标人的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。

（二）询比通知书、投标人的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在询比通知书中予以约定。中标人履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。
第六篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）
四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分
（一）报价函

报价函

__________________________：

我方收到____________________________（采购项目名称）的询比通知书，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1.愿意按照询比通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目报价（总价）为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件纸质件   份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方询比通知书的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个询比过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询比通知书》之规定给予惩罚。

6.我方若成为中标人，将按照最终报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

投标人（公章）或自然人签署：

地址：  

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

                               年   月   日

（二）明细报价表

询比项目名称：

	产品名称
	数量
	单价
	合计



	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1.投标人应完整填写本表。

        2.该表可扩展。

                                 投标人名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

询比项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明技术参数或具体内容一一对应以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：                      法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  询比项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

询比项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明具体内容一一对应以及响应文件中具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：                      法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                  （签署或盖章）

                                               年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  询比项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

询比项目名称：                                                
致：                     （采购人名称）：

        （法定代表人姓名）    （性别）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （投标人公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

询比项目名称：                                                
致：                     （采购人名称）：

            （投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

                  （投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

                                                   年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件




